#define sensor\_DO A0

void setup()

{

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int val = digitalRead(sensor\_DO);

Serial.print("Digital Output: ");

Serial.print(val);

if (val == 1)

{

Serial.println(" Status: Dry");

}

else

{

Serial.println(" Status: Wet");

}

delay(1000);

}